

**NCG CAM 16.0 Guida all’ installazione**

**1 Assicurati di avere la chiave USB**

Per la licenza del software è richiesto un dongle.

Dovresti aver ricevuto una chiavetta usb dallo staff di Bridge CAM.

Le opzioni acquistate come moduli esterni (**catia v4, catia v5, parasol, step, 5 assi**) il smulatore esterno

Module works verranno memorizzati sul dongle.

**2.** **Come seguire l’ Installazione del software NCG CAM con un dongle**

* Scarica l’ultima versione dal link di download incorporato nell’ Email
* Esegui il file memorizzato
* Sceglila directory in cui vuoi installare il programma (Se si desidera installare NCG CAM su un'unità diversa dall'unità c, è possibile scegliere un'altra unità di installazione )



* Seleziona I componenti di NCG CAM che vuoi installare (consigliati tutti)
* Assicurarsi di aver selezionato l'opzione Software di licenza.

**N.B Senza questa opzione non sarà possibile inserire successivamente il codice di licenza**

* Continuare l'installazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
* Riavvia il computer dopo l'installazione



3.Quando terminerà l’ installazione inserisci la chiavetta USB

4 Aprire NCG CAM dall’ icona sul desktop per accedere al licenceManager

(oppure ricercare il LicenceManager dalla search bar di windows)

5 Accedi alla Licence Manager

**N.B La LicenceManager si trova su Windows (C:) Programmi/NCG CAM v16.0/LicenceManager**



6 Clicca il pulsante **Licence**

7 Inserisci il Codice di Autorizzazione ( **L’ ACTIVATION CODE *ricevuto via Email*** )

8 Premi il pulsante ok per donfermare

9 Aprire NCG CAM dall’ Icona del desktop e verificare che funzioni.

**N.B Se si esegue l'aggiornamento a una nuova versione NCG CAM o se si acquista una nuova opzione, si riceverà un nuovo codice di licenza. Questo codice di licenza deve essere programmato ed inputato nella licence manager e se ne deve dare conferma assicurati sempre di avere inserito la chiavetta ogni volt ache si esegue un Up-grade**

Se il vostro computer non riconosce la chiavetta in cui risiede la licenza occore installare il Driver [Sentinel protection installer Dongle-Driver for NCG CAM](https://www.ncgraphics.de/cm/images/downloads/SentinelProtectionInstaller7.6.8.zip) e ad installazione terminata riprovare ad aprire la License Manager ed eseguire la procedura di validazione spiegata nella guida, puoi trovare il driver al link di download inviato via email.

**Per qualsiasi problema contattare l’assistenza tecnica al numero** **+39 011 0880925**

 